구분(그라스울48K)	규격	수량	비고
외부벽체 후면 1층	150T*0.5T*11.8m*4m	2	그라스울 준 불연 소골 징크블랙(내부 아이보리)
외부벽체 후면2층	150T*0.5T*8.8m*3m	2	글라스울 준불연 소골 징크블랙(내부 아이보리)
지붕	225T*0.6T*10m*10m	2	글라스울, 준불연, 징크
1층 좌측외벽	150T*0.5T*4.3m*4m	2	글라스울 준불연 소골 징크블랙(내부 아이보리)
우측외벽	150T*0.5T*4.5m*4m	2
1층 내부	150T*0.5T*8.8m*4m	2
	150T*0.5T*5.8m*4m	2
	150T*0.5T*3.6m*4m	2
	150T*0.5T*3.0m*4m	2
2층 좌측외벽	150T*0.5T*4.3m*3m	2
우측 외부	150T*0.5T*6.8m*3m	2
2층 내부	150T*0.5T*8.8m*3m	2
화장실	150T*0.5T*3.4m*3m	2
	150T0.5T*3.4m*3m	2
계